* Unikāls izstrādājums, kuram mūsdienās nav analogu;
* Jaunākais divpakāpju invertora kompresors nodrošina efektīvu darbību temperatūras diapazonā no -30°С līdz +54°C un palielina energoefektivitātes koeficientu Dzesēšanas (EER) režīmā uz 40%, bet sildīšanas (COP) režīmā uz 35%;
* Wi-Fi modulis, kas ļauj ierīci vadīt no distances, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru (os: Android, iOS);
* “CH smart-ION” – jaunās paaudzes gaisa totālās tīrīšanas tehnoloģija: visu veida sadzīves gaisa piesārņojumu aktīvais filtrs;
* Klusa iekšējā bloka darbība – 18 dB;
* Elektroenerģijas patēriņš ir samazināts līdz 15W, bet kondicionētājs dienas laikā patērē tikai 120W;
* Stilīgs dizains un kompakti izmēri;
* Augstākā energoefektivitātes klase. Energotaupīgā komplektācija pēc tipa A+++ Energoefektivitātes klase – Generation V;
* “I-Action” tehnoloģija – kompresora laidena un stabila darbība zemāko frekvenču apstākļos (1 Hz);
* Bezpārtrauces darbība diapazonā 96V-260V. Inovatīvs, mazgabarīta transformators;
* Daudzātrumu ventilators;
* Paaugstināts darbības resurss;
* Uz tālvadības pults tiek atspoguļots pašreizējais laiks;
* Aukstuma aģents freons R32, efektīvs un ekoloģiski nekaitīgs;
* Platleņķa žalūzijas, kas nodrošina iespēju aptvert telpu pilnībā gaisa sadalīšanas SWING automātiskā režīmā;
* Deviņi dažādi vertikālo žalūziju izvietošanas varianti, programmējamie no tālvadības pults;
* Stilīgs LED displejs uz iekšējā bloka paneļa. Displeja ieslēgšana/izslēgšana ar tālvadības pulti;
* Komfortā miega režīms SLEEP;
* Intelektuālā pārvaldība AUTO režīmā – automātiskā darba režīmu maiņa, atkarībā no temperatūras izmaiņām telpā;
* 24-stundu ieslēgšanas un izslēgšanas taimeris;
* Ventilatora palaišanas aizture ar mērķi novērst appūti ar aukstu gaisu;
* Noņemamais mazgājamais panelis;
* Antikorozijas ārēja bloka korpusa pārklājums;
* Automātiskās restartēšanas funkcija ar iespēju saglabāt iestatījumus;
* Intelektuālā aizsardzības pret sasalšanas sistēma;
* Sprieguma stabilizācijas un drošā zemsprieguma starta sistēma;
* Jūsu mājas aizsardzība pret nosalšanu: funkcija “+8 grādi”. Kondicionieris uzturēs temperatūru 8°C, neļaujot telpai sasalt un patērējot minimālu elektroenerģijas daudzumu. Funkcija ir īpaši lietderīga ārpilsētas mājām un vasarnīcām, kur nav ierīkota centrālā apkure;
* Galveno bloku darbības un režīmu traucējumu pašdiagnostika;
* Pārvaldības bloķēšanas funkcija.